**Strzelce, dn.11.09.2012 r.**

**ZP.271.5.2012**

**Wszyscy Wykonawcy**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę dot.: **„Termomodernizacji budynku OSP w miejscowości Klonowiec Stary”.**

Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego wpłynęło zapytanie do treści SIWZ i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót:

 **Pytania Wykonawcy:**

Ponieważ w pozycji 3.1 kosztorysu ofertowego i dokumentacji projektowej nie określono stopnia twardości styropianu laminowanego dwustronnie-

który należy wycenić:

-EPS 70 – FREZOWANY CZY GŁADKI?

-EPS 100 – FREZOWANY CZY GŁADKI?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Należy zastosować styropian EPS 100-038– FREZOWANY

[Instrukcja montażu](http://ugstrzelce.bip.org.pl/pliki/ugstrzelce/atesty.pdf)

 **Wójt Gminy**

**/-/Tadeusz Kaczmarek**